전동식곤도라설치계획서

한울발전소 사무동 확장공사

㈜선 진 곤 도 라

1.  설 치 계 획

1 - 1.  전동식 곤도라 시방서

1 - 2.  지지대 설치

1 - 3.  T/R 및 전선연결

1 - 4.  MAIN WIRE(∅8) 및 보조 와이어(∅8) 결속

1 - 5.  케이지 연결 및 케이지 설치

1 - 6.  곤도라 안전점검

1 - 1. 전동식 곤도라 시방서

1. 개   요

1 - 1.  본 시방서는 신축공사현장의 외벽공사용 전동식 곤도라에 대하여 적용한다.

1 - 2.  본 곤도라 제작에 사용되는 자재는 일정 기준 이상의 강도를 가져야하며, 안전 및

작업능률상 필요한 최상의 부품을 사용한다. (서면심사 기준에 적합)

1 - 3.  본 시방서에 명기되지 않았거나, 누락된 사항이 있을지라도 임대장비의 설치자는

본 시방서가 의도하는 바와 같이 안전 및 기능적으로 완벽하도록 설치 할 의무를               갖는다.

2. 곤도라 일반사항

2 - 1.  장  비  명  : 전동식 곤도라

2 - 2.  용       도 : 외벽 작업용

2 - 3.  적 재 중 량 : 350KG

2 - 4.  곤도라 크기 : 사양 (S - 4800 : 4,800 × 643 × 1,206)

2 - 5.  와이어 로프 : 주와이어 ∅8 × 2EA

보조와이어 ∅8 × 2EA

2 - 6.  인 양 속 도 : 7.2M/MIN

2 - 7.  구 동 장 치 :  와인더 × 2EA

2 - 8.  블 록 스 톱 :  추락방지장치 × 2EA

2 - 9.  콘드롤 박스 :  전기판넬 × 1EA

3. 제품의 구성

3 - 1.  일 반 사 항

가. 구성자재들의 용접은 각 부위 용접형태에 따라 그에 준하는 강도를                 가질 것.

나. 구성자재들은 소요하중을 가하였을 때, 휨의 정도가 유효길이의                   5/1000 이내 일 것.

다. 구성자재는 최상의 상태를 유지 할 수 있도록 정비 및 유지 보수하는              제품을 사용할 것.

3 - 2.  지 지 대

가. 현장여건에 따라 안전하고 작업능률을 최대한 발휘 할 수 있는

사양을 선택할 것.

나. 볼트, 너트 체결시 충분한 장력으로 조일 것.

다. 볼트, 너트는 필히 규격 제품만을 사용해야하며, 나사산이 마모된

제품은 사용하여서는 안됨.

3 - 3.  와이어 로프

가. 소선의 절단이 3선 이상이거나, 불을 댄 흔적이 있는 외이어 로프는

그 강도가 현저히 저하 될 수 있으므로 사용을 금한다.

나. 지지대와 결속시 납봉을 할 경우는 1개소이상, CLIP을 채울 경우는

4EA 이상으로 고정하여야 한다.

3 - 4.  전    선

가. 전동기와 컨트롤박스 배선은 필히 접지 할 것.

나. 각 전선은 자중에 의한 국부적인 손상이 없도록 충분한 강도를

가져야하며, 기계의 운행이나  전동 또는 접촉에 의하여 손상

되지 않도록 할 것.

다. 손상된 전선은 절연제품으로 유지보수 할 것.

4. 곤도라 설치 작업순서

4 - 1.  지지대 및 곤도라의 상,하차 및 장내운반

가. 설치 작업 지시서를 점검한다.

나. 현장내의 운반등을 고려하여 능률적으로 구분해서 상, 하차한다.

다. 부재와 송장을 조합하여 과부족을 점검한다.

라. 부재를 하차 시 엘리베이터, 건설용 리프트 등의 소정의 위에

운반 하차한다.

4 - 2.  현장반입 중의 책임자의 조치

가. 현장 측의 책임자와 연락을 취한다.

나. 작업자의 파악과 역할을 결정한다.

다. 작업자의 안전모, 안전화, 안전벨트 등의 안전장구를 점검한다.

4 - 3.  설치 작업시 현장내의 출입금지의 조치

가. 지상 작업장에서의 출입금지

나. 옥상작업장에서의 출입금지

4 - 4.  지지대의 설치

가. 대차형 지지대 설치

1) 앙카 시공 후 포스트/암대를 설치한다.

2) 앙카 시공 후 보조로프용 앵글을 설치한다

3) 지지대와 앵글을 보조 로프로 고정한다.

4) 지지대를 흔들어 안전 상태를 확인한다

4 - 5.  보조와이어 및 주와이어설치

가. 지상에 작업자를 배치한다.

나. 지지대에 샤클로 와이어를 체결한다.

다. 주와이어 및 보조와이어를 엉킴을 풀면서 내린다.

라. 주,보조 와이어의 상호간의 엉킴을 풀어 준다.

마. 와이어의 길이를 확인한다 (잉여길이는 3 ∼ 5M 정도)

4 - 6. 권과방지 장치용 고무추(타켓)의 설치

가. 주와이어의 오른쪽에 설치 할 것.

나. 현장 작업 조건시에 슬라브 바닥면이 타켓의 역할을 병행함.

4 - 7. 전선케이블의 설치

가. 전선케이블을 내려 놓는다.

나. 지상에 닿으면, 3M 정도는 여분으로 내려 놓는다.

다. 양 지지대의 중앙에 전선위치를 놓는다.

4 - 8. 전선케이블의 결선과 통전시험

가. 분전반의 스위치는 OFF 상태인지 확인한다.

가. 분전반의 전압이 사용하는 곤도라의 전압에 맞는지 확인한다.

나. 전원의 심선에 맞추어 전선을 결합한다.

다. 최후에 어스선을 분전반 어스단자에 결합한다.

라. 통전 램프 및 누전차단기의 시험용버튼이 정상적으로 작동하는가

확인한다.

4 - 9. 충격시험

가. 케이지를 지상에서 약 30CM 정도 상승시키고 정지한다.

나. 서서히 강하게 수회 뛰면서 곤도라 전체에 충격을 가한다.

다. 옥상작업원은 충격때마다 와이어, 지지대의 안전상태를 점검한다.

4 - 10. 승강테스트 시험

가. AG 브레이크의 제동시험을 한다.

나. 케이지의 좌우 수평도를 측정한다.

다. 권과방지장치의 작동을 시험한다.

라. 지지대 간격을 확인한다.

5. 곤도라 인도

5 - 1. 관계서류를 제출 및 확인 받는다.

5 - 2. 곤도라 가설기록 및 체크리스트를 확인한다.

5 - 3. 작업이 완료되면, 작업장소를 청소한다.

6. 안전대책

6 - 1. 곤도라 설치완료와 동시에 시운전을 실시하여 이상이 없을시

인수인계한다.

6 - 2. 곤도라 사용 중에는 안전점검표에 의해 안전점검을 실시함.

6 - 3. 탑승자는 반드시 안전장구를 착용한 상태에서 탑승하여야 한다.

6 - 4. 장비가 이상이 있을시는 A/S 조치할 것이며, 임의로 변형 및 분해

조립하는 것을 금한다.

1 - 2.  지지대 설치

(1) 대차형 지지대 설치
	설치 조립시 주의사항
	1. 와이어 연결 상태
	2. 클립의 체결 상태
	3. 볼트 너트 체결 상태
	4. 지지대의 수직도 상태
	5. 포스트와 벽의 밀착 상태
	6. 지지대의 간격 상태

1 - 3.  T/R 및 전선

(1) 다운 도란스 및 전선 설치
	설치 조립시 주의사항
	1. 전원 공급 상태 확인
	2. 전선의 피복 상태
	3. 인입 전원 (3Φ380V) 확인
	4. 출력 전원 (3Φ220V) 확인
	* 입출력 단자 확인 필요
	잘못 연결시에 곤도라 정상작동 안됨

1 - 4.  MAIN WIRE(ø8) 및 보조 와이어(ø8) 결속

(1) 주와이어 및 보조와이어 로프 결속 설치
	설치 조립시 주의사항
	1. 메인와이어는 와인더에 체결
	2. 보조와이어는 블록스톱에 체결
	3. 와이어의 소선의 상태 확인
	4. 메인와이어는 롤러사이에 삽입
	* 블록스톱 롤러사이에 주와이어삽입
	잘못된 삽입시 하강이 안됨

1 - 5.  케이지 연결 및 케이지 설치

(1) 케이지 연결 및 케이지 설치
	설치 조립시 주의사항
	1. 와인더 체결 상태 확인
	2. 블록스톱 체결 상태 확인
	3. 과부하방지장치 체결상태 확인
	4. 권과방지장치 체결 상태확인
	5. 전원 투입 상태 확인

1 - 6.  곤도라 안전점검

(1) 곤도라 안전점검
	설치 조립시 주의사항
	1. 와인더 작동 상태 확인
	*동작 기능 상태 확인(작동소음확인)
	2. 블록스톱 작동 상태 확인
	*동작 및 기능 상태 확인
	3. 과부하방지장치 상태 확인
	*적재중량에 의한 무게 테스트 실시

(2) 곤도라 안전점검
	설치 조립시 주의사항
	4. 권과방지장치 작동 상태확인
	*동작 및 기능 상태 확인
	5. 수평장치의 작동 상태 확인
	*캠스위치 동작 및 기능 상태 확인
	6. 지지대의 설치 상태 확인
	*시공 상태 최종 확인

*곤돌라는 개별제품심사 후 사용 (산업안전보건공단실시)

2. 안전 관리 계획

2 - 1.  안전 관리 계획

.2-1 안전 관리 계획

(1) 대차형 지지대 설치
	위험 POINT	안전 관리 계획
	1. 단부 추락 위험	1. 생명줄 및 안전대 착용
	2. 공구 사용시 낙하주의	2. 주변정리 정돈 정지 후 사용
	3. 시공 간격	3. 작업대 길이 확인
	4. 전기 감전 주의	4. 검정품 전동공구 사용

(2) 주와이어(8mm) / 보조와이어(8mm) / 권과방지장치고무판 설치
	위험 POINT	안전 관리 계획
	1. 단부 추락 위험	1. 생명줄 및 안전대 착용
	2. 각종 자재 낙하	2. 하부 라바콘 걸이대 설치
	3. 고무 타켓 설치	3. 이탈 방지 테이핑

(3) 메인전선 / 다운도란스 설치
	위험 POINT	안전 관리 계획
	1. 단부 추락 위험	1. 생명줄 및 안전대 착용
	2. 감전 주의	2. 다운 도란스 보관함 설치
	3. 오작동 주의	3. 시건 장치
	4. 전기 감전 주의	4. 검정품 전동공구 사용

(4) 케이지 / 전선 / 와이어 설치
	위험 POINT	안전 관리 계획
	1. 작업 중 추락 위험	1. 생명줄 및 안전대 착용
	2. 자재 낙하주의	2. 안전망 설치
	3. 중량 초과 사용	3. 표지판 부착
	4. 풍 하중 주의	4. 표지판 탈 부착 고정

.

(5) 전선 / 와이어 설치
	위험 POINT	안전 관리 계획
	1. 감전 주의	1. 메인 전선 접지
	2. 말림 주의	2. 비상 정지 스위치 부착
	3. 와이어 취부	3. 말림주의 비상 스위치 부착

.

(6) 곤도라 작업
	위험 POINT	안전 관리 계획
	1. 추락 주의	1. 생명줄 및 안전대 착용
	2. 수직 생명줄	2. 곤도라와 별도 분리 체결
	3. 풀림 주의	3. 시건장치 및 생명줄 2점지지
	4. 장비 관리	4. 관리책임자선정 및 교육
	5. 낙하 주의	5. 휀스 및 라바콘 설치

3. 사용상 안전계획

3-1.  작업전에 필히 현장 비치 점검표에 의한 점검을 행한 후 작업에

임하여야 한다.

3-2.  작업전 반드시 작업자의 안전대책(안전모, 안전밸트 등)을 강구한 후

곤도라에 탑승하여야 한다.

3-3.  대당 적재하중을 초과하여 적재하지 말아야 한다.

※적 재 중 량 : S-4800 : 350KG

3-4.  상․하 작동시 와이어를 관찰하여 소선이 3선이상 절손되면 와이어

교체를 요청한다.

3-5.  곤도라 탑승시 음주 및 흡연을 일체 금한다.

3-6.  공사 중 공구 및 자재등의 낙하방지 대책을 강구한다.

3-7.  상․하 작동시 건물 벽면의 돌출부에 걸리지 않도록 주의 한다.

3-8.  장비를 임의로 개조하거나 변경하지 말아야 한다.

3-9.  작업시 강풍(매초 10M이상), 호우(강수량 30mm), 폭설

(적설 20cm이상)등 악천후시 곤도라 작업을 중지한다.

3-10. 사용 중 고장 발생시는 무리한 작동을 절대 금하고 즉각 A/S를

요청한다.

4. 현장중점사항 안전기준

4-1. 곤도라 제원 및 작동원리

종 류	전동식 곤도라	인 양 속 도	7.2 m /min
적 재 량 (S-4800형)	350Kg	Motor	220V 0.55Kw AG Brake Motor
전 원	AC 3 Ø 220V (당 현장의 경우 380V 트랜스로 감압하여 사용)
케 이 지	∘L * W * H : 4800 * 643 * 1206
구 동 부	∘Endless Type의 구동부로 드럼에 와이어로프를 감는 방식과 달리 회전 시브 와 로프 사이에 발생하는 마찰력에 의한 유지력으로 상,하 작동되는 방식으 로 양정 정도에 제한이 없슴
Motor	∘AG BRAKE MOTOR ∘0.55Kw 4POLES ∘정격전원 : 220V 60HZ ∘제 조 원 : 황해전기

4-2. 곤도라 동작원리

∘전동식 곤도라로써 양쪽의 구동부(WINDER)에 전원이 공급되면 Endless Type의 구동부로 드럼에 와이어로프를 감는 방식과 달리, 회전 시브와 로프사이에 발생하는 마찰력에 의한 유지력으로 상,하 작동하는 방식임

4-3. 곤도라의 방호장치의 종류 및  설치 상태

(1) B L O C S T O P
	곤도라 케이지 옆 난간에 부착되어 있어, 메인 와이어로프 파단시 보조 와이어 로프를 물어서 케이지 추락을 방지하도록 되어 있음
	∘제 조 원 : (주) 선진 곤도라

(2) 기계식 과부하 방지장치
	곤도라 케이지 WINDER에 부착되어 있으며, 규정하중 이상 적재시 BUZZER가 울림과 동시에 케이지의 상승이 정지됨으로써 과적을 방지
	∘제 조 원 : (주) 삼화기연

(3) E.O.C.R(전자식 과부하 방지장치)
	콘트롤 판넬 내부에 부착되어 있으며, 규정하중 적재시 모터에 걸리는 과부하를 이용하여 전원을 차단 시킴으로써 과적을 방지하도록 되어 있음
	∘제 조 원 : (주) 선진 곤도라

(4) MECHANICAL BRAKE(WINDER)
	곤도라가 하강중에 중량에 따른 가속도 때문에 역으로 전동기를 가속 회전시키는 증속상태가 되는 것을 방지하며, 사용 중 정전이 되었을 경우, 곤도라의 추락을 방지함
	∘제 조 원 : (주) 황해전기

(5) 권과 방지장치(상한 LIMIT)
	곤도라 케이지 옆 난간 상부에 부착되어 있으며, 과도한 상승시 전원을 차단, 곤도라의 작동을 정지 시킴으로써 지지대와 케이지의 충돌을 방지
	∘제 조 원 : (주) 선진 곤도라

(6) 비 상 정 지 장 치
	콘트롤 판넬 및 상하 이동장치에 부착되어 있어 비상시 버튼을 누르면 곤도라 작동이 중지됨
	∘제 조 원 : (주) 선진 곤도라

(7) 와 인 더
	곤도라 케이지 옆난가에 부착되어져 있으며 모타에 의해 구동되면 상승.하강으로 작동됨
	∘제 조 원 : (주) 선진 곤도라

4-4. 곤도라의 방호장치의 종류 및  설치 상태

(1) 곤 도 라 케 이 지 (S-4800형)
	1. 안전망 설치 2. 각 장비 호기 표시 3. 점검리스트 표시 4. 안전검사 의무적실시 (검사 후 작업실시)
	∘ 곤돌라 제작 기준 - 서면심사 기준 적용

(2) 대 차 형 지 지 대
	1. 구조검토서와 동일하게 설치 2. 작업대의 길이를 맞게 설치
	∘ 곤돌라 제작 기준 - 서면심사 기준 적용

(3) 곤 도 라 하 부 작 업 시
	1. 하부작업구역설정(유리업체) 2. 수직구명줄 2점 지지 및 시건장치 3. 케이블 보관함 표지부착
	∘ 곤돌라 제작 기준 - 서면심사 기준 적용

(4) T/R 보관함 및 제어반
	1. T/R함에 시건장치 2. 표지 부착
	∘ 곤돌라 제작 기준 - 서면심사 기준 적용

(5) 권 과 방 지 장 치
	1. 상한 리미트 지지대에 설치 2. 고무판 이탈하지 않도록 설치 3. 슬라브 바닥이 타겟 역할을 함
	∘ 곤돌라 제작 기준 - 서면심사 기준 적용

4-4. 사용 와이어 로프 규격

(1) 와이어 로프
	와이어 로프는 양중량에 따라 규격을 다르게 하며 당현장 곤도라의 경우 8MM 마심와이어를 사용
	와이어로프 사용기준 -직경 7%감소, 단명감소 15%초과시 교체 -소선 단선수가 3선 이상일때 교체 -외측 소선 마모가 소선경의 1/3초과시 교체 -클립은 와이어로프 10MM경우 80MM간격으 로 4개이상 설치

4-5. 취급화물의 종류 및 규격, 중량

취급화물의 종류 및 규격, 중량
	˚곤도라 사용 작업 - 외벽 작업
	* 작업 시 주의 사항 - 사용 하중 초과 하지 말 것. - 안전 수칙 준수 할 것. - 안전대 착용 할 것. - 장비 변형 하지 말 것.

4-6. 곤도라 설치 작업자 개인보호구 지급계획(제조사, 모델명, 합격여부)

종 류	안 전 모	안 전 화	각 반	안전벨트(그네형)	로 립
지 급	(주)선진곤도라	(주)선진곤도라	(주)선진곤도라	(주)선진곤도라	(주)선진곤도라
제조사	세창세이브랜드	세창세이브랜드	-	영진산업안전	영진산업안전
모델명	안모 424호 (ABE형)	당사표준화	-	안대 489호 (B식2종)	안대 233호 (5종안전대)
여 부	○	○	-	○	○

종 류	안 전 모	안 전 화	각 반	안 전 벨 트	생 명 줄	코 브 라
지 급	사용자측	사용자측	사용자측	사용자측	사용자측	사용자측
제조사
모델명
여 부	○	○	-	○	○	○

4-7. 곤도라 사용시 작업자 개인보호구( 제조사, 모델명, 합격여부)

5. 전동식 곤도라 제원표

전동식 곤도라 제원표

구 분	설치 형식	작업 공간(mm)	폭(mm)	적재하중(KG)
모델명(S-4800)	가설식 곤도라	4,800	643	350

◎ 제원 및 안전장치

구 분	내 용	구 분	내 용
속 도	7.2M/min	구동방식	엔드레스 와인더 방식
전 원	220V×3P	사용로프	주와이로프	φ8mm
	380V×3P		보조와이로프	φ8mm
모타 용량	AG BRAKE 0.55KW×2개	조작 방법	Push Button
안전 장치	◦ 블록스톱 / 보조 와이어로프 ◦ 상한 리미트 ◦ 과전류 계전기 ◦ 모타 브레이크 ◦ 메카니칼 브레이크 ◦ 과부하 방지 장치

6. 보    험    증    권