업 체 명		선진곤도라				주간 위험성평가표								평가자	작성자		협력사소장	(서명)
															검토자		1차:공사책임자	(서명)
작업공종		곤돌라설치공사
																	2차:안전관리자	(서명)
작성일자		2021.08.30				작업기간	2021.08.30. ~ 2021.09.04
															승인자		현장소장	(서명)
작업 장소	작업내용		장비 도구	유해위험요인				발굴 방법	위험 등급 (협력사)	확정 등급 (회의후)	감소대책		기술적 검토			관리적 검토			담당자
1층 및 20층	자재양중		타워 크레인	누가/어디서	곤도라 자재 운반 작업자가						누가	작업 팀장은 (000 : )							◇ 이행담당자 (서명)
											어떻게	타워크레인를 이용하여 자재를 인양시에 과적을 금하고 결속상태를 확인하여 사고가 발생하지 않도록한다.
				무엇을 (작업내용)	타워크레인으로 지지대 양중 작업 중
				왜 (사고원인)	결속 상태 분량으로														◇ 점검담당자 (서명)
				어떻게 (재해유형)	지지대가 낙하하는 위험이 발생
옥상층	고정형 지지대 설치		함마 드릴	누가/어디서	지지대 설치 작업자가						누가	작업 팀장은 (000 : )							◇ 이행담당자 (서명)
											어떻게	지지대 설치 작업자가 파라펫 천공작업시에 공구 및 전선등의 피복상태를 확인하여 감전사고가 발생하지않도록 한다.
				무엇을 (작업내용)	파라펫 천공작업을 위해
				왜 (사고원인)	작업중 전선피복 상태를 확인하지않아														◇ 점검담당자 (서명)
				어떻게 (재해유형)	감전위험
옥상층	와이어 설치		와이어	누가/어디서	와이어 설치 작업자가						누가	작업 팀장은 (000 : )							◇ 이행담당자 (서명)
				무엇을 (작업내용)	상부에 와이어 설치 작업 중						어떻게	상부 와이어 설치 작업자가 주변정리 정돈상태를 확인하고 와이어로프등에 걸려서 넘어지지 않도록한다
				왜 (사고원인)	와이어가 걸려서 놓침으로														◇ 점검담당자 (서명)
				어떻게 (재해유형)	낙하 위험
옥상층 및 1층	곤도라 설치		모터	누가/어디서	곤도라 케이지 설치 작업자가						누가	작업 팀장은 (000 : )							◇ 이행담당자 (서명)
											어떻게	곤도라 케이지 설치작업자가 와이어로프 결속시에 작업에 주의를 기울여 운전부주의에 의한 끼임재해가 발생되지 않도록 주의한다.
				무엇을 (작업내용)	곤도라 설치 작업 중
				왜 (사고원인)	와이어를 와인더에 취부시에 모터조정 미흡으로														◇ 점검담당자 (서명)
				어떻게 (재해유형)	끼임 위험

※ 발굴방법 : 1.공종별 위험성평가 분류표(최초, 정기) 2.시공계획서 3.현장순회점검 4.청취조사(Near Miss, 점검, 회의 관심문자, 근로자의견 등) 5.재해사례 6.체크리스트 7.관리감독자 의견	※ 확정된 감소대책 : _____ 표시